
1) Foto zender
    Dit is de hardware die vandaag als voorbeeld gebruikt wordt.

2) Schema zender
    Een recht toe recht aan schema, de zender wordt door de MCU aan/uit gezet

3) PDF 2313 
    Het stroomverbruik van de AT90S2313 in beeld.
            blz 75 fig 58 Active
            blz 77 fig 62 PD + WD

4) PDF T2313toT2313A 
    Het stroomverbruik van de ATtiny2313(a) in beeld.
            blz 2 tabel 2-1 Stroomverbruik 

5) PDF ATtiny2313A
    Het effect van het uitschakelen van MCU onderdelen.
            blz 206 tabel 23-1 Power reductie

5) PDF CR2032
    Afname van de spanning over levensduur.
            Capaciteit 200 tot 230 mAH
            blz 3 tabel 2 Service life
            blz 8 Discharge characteristics

6) Over een test met CR2032 batterijen
    Het merk met de langste levensduur:  GP
    Het merk met de kortste levensduur: Duracell
    Volgorde GP - Varta - Kinetic - Panasonic - Duracell 

7) JPG Resultaat in een plaatje
    Stroomverbruik ATtiny2313 je kunt goed het resultaat van de
    wachtlussen zien die met de watchdog zijn uitgevoerd.
    
8) PDF Over low power op de AVR
    Blz 4 gemiddeld stroomverbruik.
    

Wat is voor deze zender applicatie van belang, er wordt RS232
codering gebruikt, dan is het belangrijk de baudrate nauwkeurig
genoeg te benaderen. een preciese oscilator is dan van belang.

Methode 1: Gewoon programma, hier is de keuze van de MCU en een
zo laag mogelijke kristalfrequentie van belang.

- Een v.b. de AT90S2313 gebruikt op 4MHz=3 mA, op 0,5MHz=1mA.
- De ATtiny2313 is nog beter, die gebruikt op 4MHz=1,5mA op 
  0,5MHz=0,2mA, maar die doet het ook op 128kHz=0,050mA. 

Methode 2: Powerdown en watchdog.

- Het laagste stroomverbruik is sterk afhankelijk van de stroom die
  de watchdogtimer gebruikt en net als hiervoor de opgenomen stroom
  tijdens de scan interrupt. Een lage MCU-freq. is ook hier van belang.

Methode 3: Powerdown en pinchange.

- Als de hardware correct gezet is komen we zo tot een ultra laag
  stroomverbruik. Er is namelijk geen toets-scan interrupt meer nodig.
  Als een toets wordt ingedrukt wordt de MCU wakker en werkt zijn programma af.

Methode 4: Powerdown, pinchange en slapen tijdens wachtlussen.

- Door de MCU ook nog uit te schakelen tijdens wachtlussen wordt het
  laagste gemiddeld stroomverbruik gehaald. Bij de AVR gebruik ik
  de watchdog timer daarvoor.

Sommige MCU's hebben een powersave mode, daarin is alleen nog een timer actief
met daarop aangesloten een 32kHz horloge kristal. Het stroomverbruik is dan 
slechts 0,001mA met de timer-interrupt actief.

Ondertussen is er een heftige competitie onder de fabrikanten van MCU's.
En specifiek Microchip (PIC), Texas Instruments (MSP) en Atmel (AVR).
Momenteel lijkt PIC de zuinigste technologie te hebben, die claimen een
powerdown van 30nA, met watchdog aan 300nA en met RTC 500nA, bij xx Volt.

Atmel heeft net een nieuwe ATtiny841, deze heeft een preciesie 8MHz 
RC-oscilator ~2%, powerdown 150nA, met watchdog 1500 nA, 128kHz=40uA.

Eind

Supplementen:

1)  Nippon Chemicon LXZ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
    Leakage Current
    I=0.01CV or 3uA, whichever is greater.
    Where, I : Max. leakage current (uA),
    C : Nominal capacitance (uF),
    V : Rated voltage (V)
    (at 20C after 2 minutes)
2) 
3)
4)

