
                        MSP430 les 2 antwoorden


Opdracht 1:

21 c@ .  38     Dit heeft een reden

-1 21 c!        Beide leds aan
0 21 c!         Beide leds uit
1 21 c!         Rode led aan
40 21 c!        Groene led aan
41 21 c!        Beide leds aan

: >P1       21 c! ;
: red       01 >p1 ;
: green     40 >p1 ;



Opdracht 2:

20 c@ . many    Druk de schakelaar in... niets

    De MSP selecteerd met het uitgangs register en adres 
    027 (Resistor enable) of er een pullup of pulldown 
    weerstand aangezet wordt!!

08 >p1          Zet pullup weerstand aan
20 c@ . many    Nu gebeurd er wat, welk bit?

: SWITCH?   20 c@ 8 and ;
: >P1       08 or  21 c! ;
: RED       01 >p1 ;
: GREEN     40 >p1 ;



Opdracht 3:

: FLASH     begin  switch? while  red 50 ms  green 50 ms  repeat ;

flash
 
