
            Voortgang WO's (prive) projecten


1) Micro Launchpad drie voorbeelden:
    a) Led lamp dimmer van 50 Watt
    b) WS2812 led aansturing via RC5
    c) RC servo tester
    d) Nieuw uitbreidings printjes
       Experimenteer bordje, Biped en een update
       van de led driver tot 100 Watt ( 8 Amp. )


2) noForth badge
    Eerste voorbeelden van het gebruik van de noForth badge.
    Enkele animaties en led patronen.


3) Mini Ushi heet nu Cosey

   a) Er is een nieuwe sensor voor Cosey (voorheen Mini Ushi)
      de TCND5000. Kleiner formaat en groter bereik...
   b) Ook het schema is geupdate, de reflectie sensors
      worden voor versie 0.01b via een PCA9632 I2C switch bestuurt.
      Dat verminderd het stroomverbruik.
      Ook zij er twee "high-side switches" de SIP32508 als
      hoofdschakelaars opgenomen. Een voor de accuspanning naar
      de motoren. De andere schakelt de 3 Volt externe componenten uit.

