
                noForth met data gebied


1) De metacompiler bewaard de nieuwe data:
    Vanaf het adres van FROZEN2

2) In target alleen nog CONFIG, alle initialisatie zit hier in.

    Word: Flash      00 - Flash programming frequency word
    Byte: dco-lb     02 - Low byte address
    Byte: sw-bit     03 - Bit number for switch
    Word: Pin-addr   04 - Address of input port
    Byte: br0        06 - Low byte baudrate
    Byte: br1        07 - High byte baudrate
    Byte: mctl       08 - Tuning baudrate

3) De MSP430FRxxxx processoren hebben een geheel andere structuur
   voor de besturing van de hardware. De DCO is nauwkeuriger en kan
   rechtstreeks met een byte in register CSCTL1 ingesteld worden.

   Het past ook in 12 bytes als ik het zo noteer:

    Byte: dco-freq      00 - Byte for DCO frequency
    Byte: sw-bit        01 - Bit number for switch
    Word: Pin-addr      02 - Address of input port
    Word: baud          04 - Baudrate word
    Word: mctl          06 - Tuning baudrate
    Byte: wait-states   08 - Byte with FRAM wait states

   Heb voor alle processoren een CONFIG gebouwd helaas zijn
   ze nog niet allemaal correct...
   De MSP430G2553 + en -, MSP430FR5969 en MSP430FR5994 zijn getest
   en werken, nu de rest nog controleren.

6) De noForth versies C, E zijn nu overbodig.
   Ze kunnen gemaakt worden met een eenvoudig CONFIG bestandje.

7) Extra targets waar de noForth versies G en I op draaien zijn:
    MSP430FRxxx6, MSP430FRxxx7, MSP430FRxxx8,
    MSP430FRxxx9, MSP430FR68x2, MSP430FR69x2.
    - De G en I versie gebruiken resp. eUSCI0 en eUSCI1.
