
                        Oled Egel workshop


0 ) Inleiding
            - Foto's (Thin chars, Egel)
            - Filmpje (mushi)
            - PDF (SSD1306)
            - I2C sample foto's (startup, detail)
            - I2C SSD1306 samples
            - I2C koude start (e60a)















1) Launchpad aansluiten, terminal starten en commando's uitvoeren.

        Aandachtspunten Windows:
            - Juiste USB driver
            - Terminal starten en configureren
            - Een paar keer <enter> of noForth resetten
        Aandachtspunten Linux:
            - Juiste driver geen probleem
            - GTK terminal installeren en configuren
            - Een paar keer <enter> of noForth resetten
        Opdrachten:
            - Type: WORDS <enter>
            - Type: SMALL <enter> ( en ... )
            - Type: &PAGE <enter>
            - Zet een string op het scherm








2) Met behulp van shields ongebruikte code verwijderen.

        Opdrachten:
            - WORDS <enter>
            - SSD1306\ <enter>
            - WORDS <enter>
            - TOOLS\ <enter>
            - WORDS <enter>
 












3) Grote karakter voorbeeld compileren.

        Opdrachten:
            - Open Egel pagina, ga naar hoofdstuk 60
            - Selecteer de file: USCI I2C master
            - Compileer de file op de Launchpad
            - Doe dat ook voor
                e60a     ( Oled driver )
                en e60c  ( Dikke grote karakters )
                of e60d  ( Dunne grote karakters )
            - Voer FAT of THIN uit
            - Daarna &PAGE
            - Dan een string met grote letters
            - Is er meer tempo nodig, verhoog dan
              de I2C kloksnelheid! Hij mag 400 kHz
              zijn voor dit display.
            












4) Nu zelf tekst naar een positie op het scherm sturen.

        Opdrachten:
            - Scherm schoonmaken
            - Type: 20 4 >XY
            - Type: S" Hallo" &&type
            - Maak scherm schoon
            - Type twee regel midden op het scherm













5) Voor de bollebozen extra grafische karakters en het egeltje erbij:

        Opdrachten:
            - Laad eerst e60e en dan e60f er bij
            - Type: GRAPHIC
            - Type: SHOW















6) Zelf hoofdstuk 1 doen

        Opdracht:
            - Pak hoofdstuk 1 en bedraad een shield
              met het voorbeeld, laad daarna de e01 
              software en voer de demo's uit.
            - Wil je begrijpen wat er gebeurd, lees
              de code met de documentatie er bij...












