

        Verslag van de noForth en Egel werkgroep


    1) Er is een proef versie van noForth voor de MSP430FR5994

    2) We zijn bezig met X@ en X! voor 256kByte FRAM
       Waarvoor de assembler moest worden uitgebreid met
       enkel opcodes uit de X-instructie set.

    3) Egel heeft een nieuw hoofdstuk nummer 60 (OLED)
       Bij een aantal hoofdstukken zijn details verbeterd.

    4) De BSL-programmer is een anderhalve stap verder.
       De MSP430G2553 kan nu ook met een binary uit EEPROM
       geprogrammeerd worden. De MSP430F149 is in ontwikkeling
       Het wissen, het wachtwoord en een file in RAM zetten en
       opstarten gaat al.

    5) I2C voor Egel is aangepast, er zijn enkele woorden
       aan toegevoegd o.a. POLL

    6) Jan, Leon en ikzelf zijn bezig de I2C bibliotheek
       voor de VL53L0X LIDAR sensor te vertalen naar noForth.


